SHA-1 message digest of a 4KB message:

=================================================

=================================================

Digest before modification

=================================================

11101001 11011101 11101101 10001100 

10000100 01100001 01001110 10001001 

01000101 00000001 10010110 01011010 

11110110 00001100 00100101 00100101 

01111001 01001010 10001100 01111101 

=================================================

Digest after changing second last bit of the same message

=================================================

10001010 11100101 10010011 10001000 

11101010 10000101 01000111 01010000 

01001100 01111110 10101101 11110001 

00100000 00011101 10000111 11111110 

00010010 00111001 00011001 11010010 

